Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -192 -224 192 224
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -64 Center 0
WINDOW 3 0 64 Center 0
SYMATTR Value LTC3453
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3453.sub
SYMATTR Value2 LTC3453
SYMATTR Description Synchronous Buck-Boost High Power White LED Driver
PIN -192 -160 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -192 80 LEFT 8
PINATTR PinName EN1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -96 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName Iset1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 192 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName LED1
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 0 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 192 0 RIGHT 8
PINATTR PinName LED2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 192 80 RIGHT 8
PINATTR PinName LED3
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 192 160 RIGHT 8
PINATTR PinName LED4
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 96 224 BOTTOM 8
PINATTR PinName Iset2
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -192 160 LEFT 8
PINATTR PinName EN2
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -192 0 LEFT 8
PINATTR PinName Vc
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 192 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 80 -224 TOP 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -80 -224 TOP 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -192 -80 LEFT 8
PINATTR PinName PVin
PINATTR SpiceOrder 16
