Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -176 -352 176 368
TEXT 0 8 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -104 Center 0
WINDOW 3 0 120 Center 0
SYMATTR Value LTC3522
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3522.sub
SYMATTR Value2 LTC3522
SYMATTR Description Synchronous 400mA Buck-Boost and 200mA Buck Converter
PIN -176 -48 LEFT 8
PINATTR PinName FB2
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -176 64 LEFT 8
PINATTR PinName PWM
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 0 368 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -176 -272 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood2
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 176 176 RIGHT 8
PINATTR PinName FB1
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 176 -272 RIGHT 8
PINATTR PinName Pgood1
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -176 176 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN1
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -96 -352 TOP 8
PINATTR PinName PVin1
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 96 368 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND2
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 176 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName SW1B
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 176 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName SW1A
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 176 64 RIGHT 8
PINATTR PinName Vout1
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -96 368 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND1
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -176 -160 LEFT 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 96 -352 TOP 8
PINATTR PinName PVin2
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -176 288 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN2
PINATTR SpiceOrder 16
