Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -144 -160 144 176
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -96 Center 0
WINDOW 3 0 96 Center 0
SYMATTR Value LTC4077
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4077.sub
SYMATTR Value2 LTC4077
SYMATTR Description Dual Input Standalone Li-Ion Battery Charger
PIN -144 -128 LEFT 8
PINATTR PinName USBin
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -144 -64 LEFT 8
PINATTR PinName Iusb
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -144 0 LEFT 8
PINATTR PinName IusbL
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -144 64 LEFT 8
PINATTR PinName _PWR
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -144 128 LEFT 8
PINATTR PinName _CHRG
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 144 128 RIGHT 8
PINATTR PinName _EN
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 144 64 RIGHT 8
PINATTR PinName HPWR
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 144 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Idc
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 144 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName BAT
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 144 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName DCin
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 0 176 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 11
