Version 4
SymbolType BLOCK
RECTANGLE Normal 176 208 -176 -192
TEXT 0 0 Left 0 LT
WINDOW 3 0 121 Center 0
WINDOW 0 0 -120 Center 0
SYMATTR Value LTC3822
SYMATTR Value2 LTC3822
SYMATTR SpiceModel LTC3822.sub
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description No Rsense(TM), Synchronous DC/DC Controller\n\nNote: Short circuit protection is not modeled.
PIN -176 0 LEFT 8
PINATTR PinName Freq
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 176 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 176 160 RIGHT 8
PINATTR PinName Vfb
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -176 160 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -176 80 LEFT 8
PINATTR PinName Run
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -176 -80 LEFT 8
PINATTR PinName Iprg
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 176 80 RIGHT 8
PINATTR PinName BG
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 176 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -176 -160 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 176 0 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 0 208 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 11
