Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 0 48 0 -48
LINE Normal 74 -32 58 -32
LINE Normal 66 -40 66 -24
LINE Normal 74 32 58 32
LINE Normal 112 0 0 -48
LINE Normal 0 48 112 0
LINE Normal 48 -27 48 -32
LINE Normal 48 27 48 32
LINE Normal 80 14 80 16
LINE Normal 94 18 93 19
LINE Normal 94 17 94 18
LINE Normal 94 17 94 17
LINE Normal 94 14 93 13
LINE Normal 94 15 94 14
LINE Normal 94 15 94 15
LINE Normal 90 19 90 13
LINE Normal 93 19 90 19
LINE Normal 94 18 93 19
LINE Normal 94 17 93 16
LINE Normal 93 16 94 17
LINE Normal 94 15 93 16
LINE Normal 90 16 93 16
LINE Normal 90 13 90 16
LINE Normal 93 13 90 13
LINE Normal 97 19 95 13
LINE Normal 98 16 97 19
LINE Normal 99 19 101 13
LINE Normal 98 16 99 19
WINDOW 38 0 0 Left 2
WINDOW 0 78 -32 Left 2
SYMATTR SpiceModel BUF634
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Texas2.lib
SYMATTR Description 200mA high-speed Buffer; ±2.25V to ±18V; 30MHZ ~ 180MHz; 200V/us
PIN 80 16 NONE 8
PINATTR PinName BW
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 0 NONE 8
PINATTR PinName in
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 48 32 NONE 8
PINATTR PinName Vee
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 112 0 NONE 8
PINATTR PinName out
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 48 -32 NONE 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 5
